<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xrdMeasurements xmlns="http://www.xrdml.com/XRDMeasurement/1.7" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.xrdml.com/XRDMeasurement/1.7 http://www.xrdml.com/XRDMeasurement/1.7/XRDMeasurement.xsd" status="Completed">
	<sample type="To be analyzed">
		<id>CY230915D</id>
		<name></name>
		<preparedBy>Chris Parzyck</preparedBy>
	</sample>
	<xrdMeasurement measurementType="Scan" status="Completed" sampleMode="Reflection">
		<usedWavelength intended="K-Alpha 1">
			<kAlpha1 unit="Angstrom">1.5405980</kAlpha1>
			<kAlpha2 unit="Angstrom">1.5444260</kAlpha2>
			<kBeta unit="Angstrom">1.3922500</kBeta>
			<ratioKAlpha2KAlpha1>0.5000</ratioKAlpha2KAlpha1>
		</usedWavelength>
		<incidentBeamPath>
			<radius unit="mm">240.00</radius>
			<xRayTube id="1010048" name="Empyrean Cu LFF HR (9430 033 7310x) DK431739">
				<tension unit="kV">45.0</tension>
				<current unit="mA">40.0</current>
				<anodeMaterial>Cu</anodeMaterial>
				<focus type="Line">
					<length unit="mm">12.0</length>
					<width unit="mm">0.4</width>
					<takeOffAngle unit="deg">2.2</takeOffAngle>
				</focus>
			</xRayTube>
			<xRayMirror id="27080001" name="Inc. Beam Cu W/Si (hybrid MPD)" hybrid="true">
				<crystal type="Graded" shape="Parabolic">W/Si</crystal>
				<acceptanceAngle unit="deg">0.800</acceptanceAngle>
				<length unit="mm">55.3</length>
			</xRayMirror>
			<monochromator id="23090002" name="Hybrid monochr. 2xGe(220) for Cu" hybrid="true">
				<crystal type="Asymmetric" shape="Flat">Ge</crystal>
				<numberOfReflections>2</numberOfReflections>
				<hkl>
					<h>2</h>
					<k>2</k>
					<l>0</l>
				</hkl>
			</monochromator>
			<mask id="22030009" name="Fixed mask 10 mm">
				<distanceToSample unit="mm">135.00</distanceToSample>
				<width unit="mm">10.00</width>
			</mask>
			<divergenceSlit id="22010011" name="Fixed slit 1/32°" xsi:type="fixedDivergenceSlitType">
				<distanceToSample unit="mm">140.00</distanceToSample>
				<height unit="mm">0.05</height>
			</divergenceSlit>
		</incidentBeamPath>
		<sampleOffset>
			<position axis="2Theta" unit="deg">0.0090</position>
			<position axis="Omega" unit="deg">-0.2377</position>
		</sampleOffset>
		<diffractedBeamPath>
			<radius unit="mm">240.00</radius>
			<antiScatterSlit id="22090009" name="AS slit 7.5 mm (PIXcel)" xsi:type="fixedAntiScatterSlitType">
				<height unit="mm">7.50</height>
			</antiScatterSlit>
			<detector id="7010020" name="PIXcel3D-Medipix3 1x1 detector" xsi:type="areaDetectorType">
				<phd unit="%">
					<lowerLevel>35.0</lowerLevel>
					<upperLevel>70.0</upperLevel>
				</phd>
				<mode>Receiving slit</mode>
				<activeChannelsEquatorial>3</activeChannelsEquatorial>
				<activeChannelsAxial>255</activeChannelsAxial>
				<pitchEquatorial unit="mm">0.05500</pitchEquatorial>
				<pitchAxial unit="mm">0.05500</pitchAxial>
				<readOutPeriod unit="seconds">0.050</readOutPeriod>
			</detector>
		</diffractedBeamPath>
		<scan appendNumber="0" mode="Continuous" scanAxis="2Theta-Omega" status="Completed">
			<header>
				<startTimeStamp>2023-09-16T00:12:07-04:00</startTimeStamp>
				<endTimeStamp>2023-09-16T00:18:10-04:00</endTimeStamp>
				<author>
					<name>User</name>
				</author>
				<source>
					<applicationSoftware version="5.5a">Data Collector</applicationSoftware>
					<instrumentControlSoftware version="7.9j 20171025">EMPYREAN</instrumentControlSoftware>
					<instrumentID>0000000011214965</instrumentID>
				</source>
			</header>
			<dataPoints>
				<positions axis="2Theta" unit="deg">
					<startPosition>42.0100</startPosition>
					<endPosition>53.9900</endPosition>
				</positions>
				<positions axis="Omega" unit="deg">
					<startPosition>20.9289</startPosition>
					<endPosition>26.9189</endPosition>
				</positions>
				<positions axis="Phi" unit="deg">
					<commonPosition>0.00</commonPosition>
				</positions>
				<positions axis="Chi" unit="deg">
					<commonPosition>0.29</commonPosition>
				</positions>
				<positions axis="Z" unit="mm">
					<commonPosition>8.169</commonPosition>
				</positions>
				<commonCountingTime unit="seconds">0.528</commonCountingTime>
				<intensities unit="counts">0 1 3 3 1 3 0 3 3 2 2 2 2 2 0 3 0 3 2 4 2 5 3 1 3 5 4 0 9 1 7 7 2 5 4 4 3 8 5 7 8 6 4 4 6 8 4 5 8 3 5 3 2 6 5 5 5 3 3 1 2 4 2 2 5 5 4 2 6 1 1 0 0 2 0 2 2 2 0 1 9 3 2 3 2 4 5 3 6 6 5 1 9 9 5 6 6 8 5 9 8 12 11 14 9 9 10 10 12 12 9 14 11 12 12 12 13 16 7 13 7 12 8 13 16 17 15 8 12 6 13 17 18 7 8 8 16 13 4 9 9 8 6 6 5 5 5 12 6 4 6 7 9 7 14 7 10 11 11 13 17 27 18 23 20 33 21 35 31 40 41 47 45 39 59 70 59 55 68 70 101 93 85 81 103 98 96 121 119 122 129 148 162 147 200 190 190 213 210 240 222 268 252 268 331 340 377 389 455 516 597 732 947 1221 1541 2185 3018 4341 7251 23132 275812 845661 1368894 2082066 1347810 233847 19967 8972 5489 3440 2506 1973 1462 1201 991 878 808 693 578 536 473 393 402 363 270 255 243 224 199 178 158 150 124 98 115 86 100 91 78 70 69 60 61 55 57 62 74 68 64 74 72 67 105 91 104 113 107 108 118 158 166 160 183 173 208 219 218 217 235 276 279 320 267 361 400 353 390 414 396 439 429 457 489 488 513 513 536 617 580 593 586 580 648 658 653 702 740 749 712 706 753 729 741 766 785 798 776 767 759 753 800 758 754 792 775 780 762 764 721 748 725 743 739 779 696 671 707 662 670 644 627 597 633 604 572 547 551 548 537 508 513 492 489 463 431 410 392 376 374 378 359 329 327 300 303 275 233 213 226 204 198 189 171 160 129 139 144 120 105 100 100 93 82 67 70 66 39 37 28 26 28 31 23 15 19 6 13 2 5 4 5 2 4 4 0 2 6 7 3 2 2 13 4 8 9 11 10 15 11 11 10 16 17 14 22 22 13 14 19 15 30 30 21 16 13 15 23 18 18 24 16 27 17 13 17 16 14 24 16 16 7 14 8 14 8 10 12 6 8 8 7 8 9 7 4 8 5 6 6 4 3 2 2 3 0 1 2 2 2 2 0 2 4 1 2 2 1 2 3 5 4 5 1 3 2 4 3 3 5 6 4 4 3 2 6 3 5 8 4 8 7 5 4 7 5 7 6 6 7 6 3 6 6 5 5 9 7 5 6 6 2 5 6 2 2 2 2 3 0 1 4 0 2 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 4 1 2 1 0 2 1 0 1 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 0 3 1 0 2 3 4 1 3 1 3 2</intensities>
			</dataPoints>
		</scan>
	</xrdMeasurement>
</xrdMeasurements>
